Технические требования к панорамам
Исходники
Исходники панорам — покадровая съёмка панорамы.
1. Файлы исходников должны быть разобраны по папкам. В каждой папке должны находиться исходники только одной точки. 
2. Название папки должно быть понятным и давать возможность соотнести исходники с соответствующими развёртками.
3. Технические требования к файлам исходников: tiff с моделью цифрового изображения Adobe RGB (1998), не менее 300 DPI, исходного размера, без сжатия.
Развёртки
Файлы развёрток — «сшитая» из исходников панорама. 
1. Файлы развёрток должны иметь понятное название — порядковый номер снятой точки. Необходимо также предоставить файл (таблицу или схему) с соотнесением снятых точек с помещением/залами, в которых проводилась съёмка.
2. Файлы развёрток принимаются в обработанном виде. Обработка включает в себя:
· обработку панорам на предмет нестыковки кадров, если таковые возникли при сшивке;
· цветокоррекцию панорамы; если в одном помещении/зале снято несколько точек, они должны быть приведены в соответствие друг с другом;
· индивидуально с заказчиками обсуждается необходимость убрать с панорам элементы безопасности (пожарная сигнализация,камеры и т.д.).
3. Технические требования к файлам развёрток единые для цилиндрических и сферических панорам: jpeg с моделью цифрового изображения Adobe RGB (1998), наилучшего качества, без сжатия, соотношение сторон 1:2 (высота:ширина), не менее 14 000 х 7 000 px. Обязательное требование: все панорамы, снятые для одного отдельного виртуального тура, должны иметь одинаковый размер в пикселях.
3.1. Для цилиндрических панорам соотношение сторон 1:2 достигается за счёт «наращивания» полей сверху и снизу от исходной панорамы. В зависимости от особенностей	съёмки, верхнее и нижнее «нарощенные» поля могут различаться по размеру. При этом, линия горизонта панорамы должна проходить по середине изображения.
3.2. Для сферических панорам изображение должно занимать всю поверхность. При этом зенит и надир должны быть обработаны, т.е. в зените не должно быть искажений на потолке, а в надире — ножек штатива и др.
